Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-A18B

De subwoofer moet een krachtig, direct stralend ontwerp zijn dat geschikt is voor ophanging of plaatsing op de grond.&nbsp; De transducer is een zwaar uitgevoerde driver van 460 mm (18) met een gegoten frame, een geventileerd paaltje en een 100 mm (4) randomranding van een met koper beklede aluminium lintband) voice-coil.&nbsp; De omheining moet worden ontlucht met een afgestemde poort.&nbsp; De subwoofer-ingangsaansluitingen moeten een M5-schroefaansluiting en twee Neutrik NL4-aansluitingen bevatten, die parallel bedraad zijn voor de doorgifte naar andere luidsprekers.
De subwoofer moet aan de volgende prestatiecriteria voldoen.&nbsp; Vermogen: 240 Watt continu roze ruis (24 uur continu, 40 Hz tot 1 kHz), 720 Watt continu programma.&nbsp; Frequentierespons (10 dB onder de nominale drukgevoeligheid, met aanbevolen egalisatie):&nbsp; 40 Hz tot 400 Hz.&nbsp; Drukgevoeligheid (1 Watt op 1 m, 50 Hz - 150 Hz gemiddeld): 95 dB vrij veld.&nbsp; Impedantie: 8 ohm nominaal.&nbsp; 
De subwooferbehuizing is gemaakt van multiplex en afgewerkt met zwarte urethaanverf.&nbsp; Het subwooferrooster wordt gemaakt van één enkele geperforeerde staalplaat en afgewerkt met zwarte acrylverf.&nbsp; De afmetingen (B x H x D) zijn 740 mm x 573 mm x 698 mm (29,13” x 22,56” x 27,48”) en het gewicht (inclusief accessoirebeugels) is 145,5 lbs. (66 kg).&nbsp; De subwooferbehuizing moet worden uitgerust met stalen platen met M10 schroefdraad voor de veilige bevestiging van optionele accessoirebeugels.&nbsp; Beschikbare accessoirebeugels voor ophanging en statiefbevestiging moeten van staal zijn.
De subwoofer moet van het TOA-model SR-A18B zijn.
Het tuigageframe moet van het TOA-model SR-RF12 zijn.
De kantelvoegplaat moet van het type TOA SR-TP12 zijn.