Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-A18B

Subwoofer powinien być konstrukcją o dużej mocy i bezpośrednim promieniowaniu, nadającą się do zawieszenia lub umieszczenia na ziemi.&nbsp; Przetwornik powinien być wytrzymałym 18 (460 mm) sterownikiem z odlewaną ciśnieniowo ramą, wentylowanym kawałkiem słupa i aluminiową taśmą głosową pokrytą miedzią o grubości 100 mm.&nbsp; Pomieszczenie jest wentylowane za pomocą dostrojonego portu.&nbsp; Złącza wejściowe subwoofera powinny zawierać jedno złącze śrubowe M5 oraz dwa gniazda typu Neutrik NL4, połączone równolegle w celu przejścia do dodatkowych głośników.
Subwoofer musi spełniać następujące kryteria wydajności.&nbsp; Obsługa mocy: 240 W ciągłego szumu różowego (24 godziny w trybie ciągłym, 40 Hz do 1 kHz), program ciągły o mocy 720 W.&nbsp; Pasmo przenoszenia (10 dB poniżej znamionowej skuteczności ciśnieniowej, z zalecaną korekcją):&nbsp; 40 Hz – 400 Hz.&nbsp; Czułość ciśnieniowa (1 W przy 1 m, 50 Hz - 150 Hz średnia): 95 dB pole beznapięciowe.&nbsp; Impedancja: 8 omów nominalne.&nbsp; 
Obudowa subwoofera powinna być wykonana ze sklejki i wykończona czarną farbą uretanową.&nbsp; Kratka subwoofera powinna być wykonana z pojedynczej blachy stalowej i wykończona czarną farbą akrylową.&nbsp; Wymiary (szer. x wys. x głęb.) powinny wynosić 29,13 x 22,56 x 27,48 (740 mm x 573 mm x 698 mm), a waga (łącznie z wspornikami akcesoriów) powinna wynosić 145,5 funta. (66 kg).&nbsp; Obudowa subwoofera powinna być wyposażona w gwintowane płyty stalowe M10 w celu bezpiecznego zamocowania opcjonalnych wsporników akcesoriów.&nbsp; Dostępne uchwyty akcesoriów do zawieszania i montażu na stoisku powinny być wykonane ze stali.
Subwoofer powinien być modelem TOA SR-A18B.
Rama olinowania powinna należeć do modelu TOA SR-RF12.
Płyta złącza przechylnego powinna być wykonana w modelu TOA SR-TP12.