Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-A18B

Сабвуфер должен иметь мощную конструкцию с прямым излучением, подходящую для подвесного или наземного исполнения.&nbsp; Преобразователь должен быть изготовлен из сверхпрочного 18-дюймового (460 мм) динамика с литой рамой, вентилируемой стойкой и 4-дюймовой (100 мм) обмоточной катушкой из алюминия с медным покрытием.&nbsp; Вентиляция корпуса должна быть выполнена с помощью настраиваемого отверстия.&nbsp; Входные разъемы сабвуфера должны включать одно винтовое клеммное соединение M5 и два параллельных гнезда типа Neutrik NL4 для подключения к дополнительным динамикам.
Динамик должен отвечать следующим критериям.&nbsp; Обработка мощности: 240 Вт непрерывного розового шума (24 непрерывных часа, от 40 Гц до 1 кГц), 720 Вт непрерывного шума.&nbsp; Частотная характеристика (на 10 дБ ниже номинальной чувствительности к давлению с рекомендованной нейтрализацией):&nbsp; от 40 Гц до 400 Гц.&nbsp; Чувствительность давления (1 Вт при 1 м, 50 Гц - 150 Гц): 95 дБ свободного поля.&nbsp; Импеданс: 8 Ом номинальный.&nbsp; 
Корпус сабвуфера должен быть выполнен из фанеры и покрыт черной уретановой краской.&nbsp; Решетка динамика должна быть изготовлена из цельной перфорированной пластины из нержавеющей стали и окрашена в черный цвет акриловой краской.&nbsp; Устройство должно иметь размеры (Ш x В x Г x Г) 29,13 x 22,56 x 27,48 (740 мм x 573 мм x 698 мм) и вес (включая дополнительные кронштейны) – 145,5 фунта. (66 кг).&nbsp; Корпус НЧ громкоговорителя должен быть оснащен стальными пластинами с резьбой М10 для надежного крепления дополнительных кронштейнов.&nbsp; Имеющиеся дополнительные кронштейны для подвески и монтажа на стойку должны быть изготовлены из стали.
Модель низкочастотного громкоговорителя – TOA SR-A18B.
Монтажная рама должна быть модели TOA SR-RF12.
Шарнирно-сочлененная пластина должна быть TOA модели SR-TP12.