Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C15BWP

Wetterfester Subwoofer in Bassreflexausführung mit integrierten Befestigungselementen passend zur Montage in das Line-Array System der SR-C Serie.&nbsp;38-cm (15-Zoll) Langhub Tieftöner zur verzerrungsarmen Wiedergabe tiefster Frequenzen.Anschluss über zwei 4-polige Speakonbuchsen und 2-polige Schraubklemmleiste.
  Übertragungsbereich: 40 - 400 Hz
Belastbarkeit: 450 W
Nennschalldruck: 93 dB (1W, 1m, Freifeld)
Impedanz: 8 Ohm
Abmessungen (B x H x T): 527 x 595 x 550 mm
Gewicht: 40 kg
Schutzgrad: IPx4
Farbe: schwarz
  Fabrikat: TOA
Typ: SR-C15BWP