Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C15BWP

Le haut-parleur sera un système de caisson de basses. Le composant consistera en un woofer de 38 cm. Le haut-parleur inclura un câble de connexion d’entrée intégral, diamètre externe de 8,6 mm, 4 conducteurs, longueur 3 m. Le haut-parleur remplira les critères de performance suivants. Tenue en puissance : 450 W programme continu. Réponse en fréquence (10 dB sous la sensibilité à la pression nominale, avec le recouvrement et l’égalisation recommandés) : 40 Hz à 400 Hz. Sensibilité (1 W à 1 m) : 93 dB. Impédance : 8 ohms nominale.
L’enceinte du haut-parleur sera en contreplaqué recouvert de peinture uréthane noire. La grille du haut-parleur consistera en une plaque en acier inoxydable perforée et finie à l’aide d’une peinture noire. Le haut-parleur sera conforme à la norme CEI IPX4 relative à la résistance à la poussière et à l’eau et fonctionnera dans une plage de températures allant de -10 &deg;C à +50 &deg;C. Les dimensions (L x H x P) seront de 526,6 mm x 594,8 mm x 550 mm et le poids (supports d’accessoires inclus) sera de 41 kg. L’enceinte du haut-parleur sera équipée de plaques en acier fileté M8 pour fixer fermement les supports d’accessoire en option. Les supports d’accessoire disponibles pour la suspension et le montage sur pied seront en acier.
Le haut-parleur sera un modèle TOA SR-C15BWP.
Le cadre de montage sera un modèle TOA SR-RF8WP.