Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C15BWP

De luidspreker moet een subwoofersysteem zijn. Het onderdeel moet bestaan uit één 38 cm (15) woofer. De luidspreker moet voorzien zijn van een geïntegreerde ingangsaansluitkabel met een buitendiameter van 8,6 mm (0,34), 4-draads, 3 m (9,84) lang. De spreker moet aan de volgende prestatiecriteria voldoen. Vermogen: 450 W doorlopend programma. Frequentierespons (10 dB onder de nominale drukgevoeligheid, met aanbevolen crossover en egalisatie) 40 tot 400 Hz. Gevoeligheid (1 W op 1 m): 93 dB. Impedantie: 8 ohm nominaal.
De luidsprekerbehuizing is gemaakt van multiplex en afgewerkt met een zwarte urethaan coating. Het luidsprekerrooster moet gemaakt zijn van een enkele geperforeerde roestvrijstalen plaat en afgewerkt zijn met zwarte verf. De luidspreker zal voldoen aan de IEC IPX4-norm voor bestendigheid tegen stof en water binnen een temperatuurbereik van -10&deg;C to +50&deg;C (14&deg;F tot 122&deg;F). De afmetingen (B x H x D) zijn 526,6 x 594,8 x 550 mm (20,73 x 23,42 x 21,65) en het gewicht (inclusief accessoirebeugels) is 41 kg (90,39 lbs.). De luidsprekerbehuizing moet worden uitgerust met stalen platen met M8 schroefdraad voor de veilige bevestiging van optionele accessoirebeugels. Beschikbare accessoirebeugels voor ophanging en statiefbevestiging moeten van staal zijn.
De luidspreker moet van het type TOA SR-C15BWP zijn.
Het tuigageframe moet van het TOA-model SR-RF8WP zijn.