Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C15BWP

Głośnik powinien być systemem subwoofera. Część składowa powinna składać się z jednego głośnika niskotonowego 15 (38 cm). Głośnik powinien zawierać zintegrowany wejściowy przewód połączeniowy o średnicy zewnętrznej 8,6 mm (0,34), 4-przewodowy o długości 3 m (9,84). Mówca musi spełniać następujące kryteria wynikowe. Obsługa zasilania: Program ciągły o mocy 450 W. Pasmo przenoszenia (10 dB poniżej czułości ciśnienia znamionowego, z zalecaną zwrotnicą i wyrównaniem) 40 do 400 Hz. Czułość (1 W na 1 m): 93 dB. Impedancja: 8 omów nominalne.
Obudowa głośnika powinna być wykonana ze sklejki i wykończona czarną powłoką uretanową. Kratka głośnikowa powinna być wykonana z pojedynczo dziurkowanej płyty ze stali nierdzewnej i wykończona czarną farbą. Głośnik jest zgodny z normą IEC IPX4 dotyczącą odporności na pył i wodę, a zakres jego temperatury roboczej to -10&deg;C – +50&deg;C. Wymiary (szer. x wys. x głęb.) powinny wynosić 526,6 x 594,8 x 550 mm (20,73 x 23,42 x 21,65), a waga (łącznie z wspornikami akcesoriów) powinna wynosić 41 kg (90,39 funtów). Obudowa głośnika powinna być wyposażona w gwintowane płyty stalowe M8 w celu bezpiecznego zamocowania opcjonalnych wsporników akcesoriów. Dostępne uchwyty akcesoriów do zawieszania i montażu na stoisku powinny być wykonane ze stali.
Głośnik powinien należeć do modelu TOA SR-C15BWP.
Rama olinowania powinna należeć do modelu TOA SR-RF8WP.