Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C15BWP

Динамик должен быть сабвуфером. Компонент должен состоять из одного 15 (38 см) низкочастотного динамика. Динамик должен иметь встроенный входной соединительный кабель, наружный диаметр 8,6 мм (0,34), 4-проводниковый, длина 3 м (9,84). Выступающий должен отвечать следующим критериям. Управление питанием: Непрерывная программа 450 Вт. Частотная характеристика (на 10 дБ ниже номинальной чувствительности к давлению с рекомендуемым разделительным фильтром и выравниванием): от 40 до 400 Гц. Чувствительность (1 Вт на 1 м): 93 дБ. Импеданс: 8 Ом номинальный.
Корпус динамика должен быть изготовлен из фанеры и покрыт черным уретановым покрытием. Решетка динамика должна быть изготовлена из одной перфорированной пластины из нержавеющей стали и окрашена в черный цвет. Громкоговоритель должен соответствовать стандарту IEC IPX4 по защите от пыли и воды и работать в температурном диапазоне от -10&deg;C до +50&deg;C (14&deg;F до 122&deg;F). Размеры (Ш x В x Г) должны составлять 526,6 x 594,8 x 550 мм (20,73 x 23,42 x 21,65), а вес (включая дополнительные кронштейны) - 41 кг (90,39 фунта). Корпус динамика должен быть оснащен стальными пластинами с резьбой М8 для надежного крепления дополнительных кронштейнов. Имеющиеся дополнительные кронштейны для подвески и монтажа на стойку должны быть изготовлены из стали.
Модель громкоговорителя – TOA SR-C15BWP.
Монтажная рама должна быть модели TOA SR-RF8WP.