Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C15B

El altavoz será un sistema de subwoofer. El componente consistirá en un woofer de 15" (38 cm). Los conectores de entrada de altavoces deben incluir conexiones con terminales de tornillo y dos conectores tipo Neutrik NL4. El orador deberá cumplir los siguientes criterios de rendimiento. Manejo de potencia: Programa continuo de 450 W. Respuesta de frecuencia (10 dB por debajo de la sensibilidad de presión nominal, con cruce y ecualización recomendados) 40 a 400 Hz. Sensibilidad (1 W a 1 m): 93 dB. Impedancia: 8 ohmios nominales.
La caja del altavoz debe estar hecha de madera contrachapada y terminada con pintura de uretano negra. La rejilla del altavoz debe estar hecha de una sola placa de acero perforada y terminada con pintura negra. Las dimensiones (ancho x alto x fondo) deben ser de 526,6 x 594,8 x 550 mm (20,73" x 23,42" x 21,65") y el peso (incluyendo los soportes accesorios) debe ser de 41 kg (90,39 lbs.). La caja del altavoz debe estar equipada con placas de acero roscadas M8 para la fijación segura de los soportes de accesorios opcionales. Los soportes accesorios disponibles para la suspensión y el montaje del soporte serán de acero.

El altavoz debe ser TOA modelo SR-C15B.
El marco del aparejo debe ser TOA modelo SR-RF8.