Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C15B

Nature du haut-parleur : système avec caisson de basse. Composant constitué d’un boomer de 15 (38 cm). Connectique d’entrée : bornes à vis et deux prises Neutrik NL4. Le haut-parleur répondra aux critères de performance suivants : Puissance admissible : 450 W, programme continu. Réponse en fréquence (10 dB en dessous de la sensibilité à la pression nominale, avec crossover et égalisation recommandés) : 40 à 400 Hz. Sensibilité (1 W à 1 m) : 93 dB. Impédance : 8 ohms nominal.
Enceinte du haut-parleur en contreplaqué, finition avec une peinture uréthane noire. Grille du haut-parleur d’une seule tôle d’acier perforée, finition avec une peinture acrylique noire. Dimensions (L x H x P) : 526,6 x 594,8 x 550 mm (20,73 x 23,42 x 21,65) pour un poids (avec les accessoires de support) de 41 kg (90,39 lbs.). L’enceinte du haut-parleur sera équipée de tôles d’acier fileté M8 pour la fixation sécurisée de supports accessoires en option. Les supports accessoires disponibles pour la suspension et l’installation sur pied seront en acier.
Le haut-parleur sera le modèle SR-C15B TOA.
Le châssis d’ancrage sera le modèle SR-RF8 TOA.