Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C15B

Urządzenie będzie subwooferem zbudowanym na bazie pojedynczego woofera o średnicy 15 cali. Zestaw wyposażony będzie w przyłącze w formie terminala wkręcanego oraz pary gniazd Neutrik Speakon NL4 połączonych równolegle. Zestaw spełniać będzie poniższe kryteria: Moc znamionowa będzie nie mniejsza niż 450W (program ciągły); pasmo przenoszenia (-10dB) będzie niewęższe niż w zakresie od 40 Hz do 400 Hz; efektywność urządzenia wynosić będzie 93 dB (1W/1m); impedancja znamionowa wynosić będzie 8 Ohm. 
 Urządzenie zamknięte będzie w obudowie ze sklejki pokrytej czarną farbą uretanową. Maskownica wykoanana będzie z pojedynczego preforowanego kawałka blachy pokrytego farbą uretanową. W ścianach bozcnych zestawu umieszczone zostaną szyny oraz gwinty śrub M10 służących do połączenia zestawu z kolejnymi zestawami głośnikowymi w gronie.