Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C15B

Громкоговоритель должен быть сабвуферной системой. Компонент должен состоять из одного 38 см (15 дюймов) низкочастотного громкоговорителя. Входные разъемы громкоговорителя включают винтовые клеммные соединения и два гнезда типа Neutrik NL4. Громкоговоритель должен соответствовать следующим критериям производительности: Шумовая мощность: 450 Вт непрерывной программы. Частотная характеристика (на 10 дБ ниже номинальной чувствительности к давлению, с рекомендуемым разделительным фильтром и выравниванием) от 40 до 400 Гц: Чувствительность (1 Вт на 1 м): 93 дБ. Импеданс: 8 Ом номинально.
Корпус громкоговорителя должен быть изготовлен из фанеры и обработан черной уретановой краской. Решетка громкоговорителя должна быть изготовлена из одной перфорированной пластины из стали и обработана черной краской. Размеры (Ш x В x Г) должны составлять 526,6 x 594,8 x 550 мм (20,73 x 23,42 x 21,65 дюймов), а вес (включая дополнительные кронштейны) должен составлять 41 кг (90,39 фунтов). Корпус громкоговорителя должен быть оснащен резьбовыми стальными пластинами M8 для надежного крепления дополнительных вспомогательных кронштейнов. Доступные дополнительные кронштейны для крепления подвеса и подставки должны быть изготовлены из стали.
Модель громкоговорителя - TOA SR-C15B.
Модель монтажной рамы - TOA SR-RF8.