Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C8LWP

Głośnik jest modułem dwukierunkowej części składowej zaprojektowanym do stosowania w modułowym systemie liniowym. Sekcja niskich częstotliwości powinna składać się z jednego głośnika niskotonowego 8 (20cm) Neodymowego. Sekcja wysokiej częstotliwości składa się z dwóch sterowników kompresji, z których każdy posiada sterownik neodymowy 1 (25 mm). Fala wysokoczęstotliwościowa składa się z dwóch sekcji gardła zasilających jeden wspólny otwór ustny, przy czym każda sekcja gardła obejmuje 8 ścieżek o jednakowej długości od gardła kierowcy do otworu falowodu w celu uzyskania skutecznego wyjścia izofazowego dla maksymalnej skuteczności działania w układzie liniowym. Głośnik powinien zawierać zintegrowany wejściowy przewód połączeniowy o średnicy zewnętrznej 8,6 mm (0,34), 4-przewodowy o długości 3 m (9,84).
Mówca musi spełniać następujące kryteria wynikowe. Obsługa mocy w trybie dwuimpulsowym: Wejście o niskiej częstotliwości: Program ciągły 360 W; wejście wysokiej częstotliwości: Program ciągły o mocy 180 W. Obsługa zasilania w trybie pojedynczego wzmacniacza: Program ciągły o mocy 360 W. Pasmo przenoszenia (10 dB poniżej czułości ciśnienia znamionowego, z zalecaną zwrotnicą i wyrównaniem): 65 Hz do 20 kHz. Czułość (1 W na 1 m) w trybie bi-amp: Niska częstotliwość: 95 dB; Wysoka częstotliwość: 110 dB. Czułość (1 W na 1 m) w trybie monochromatycznym: 98 dB. Impedancja znamionowa w trybie bi-amp: Niska częstotliwość: 16 omów nominalne; Wysoka częstotliwość: 16 omów nominalne. Impedancja znamionowa w trybie jednoramiennym: 16 omów nominalne.
Poziomy i pionowy zasięg głośnika powinien być dostosowany do stosowania w układzie liniowym składającym się z wielu jednostek z tej samej serii ułożonych jedna nad drugą, tak aby każda sekcja pasma przepustowego tworzyła linię pionową. Zasięg poziomy wynosi 110 stopni nominalnych. Pionowe pokrycie wynosi 5 stopni nominalnych. Rozszerzenie powierzchni pokrycia pionowego jest możliwe poprzez układanie w stosy wielu jednostek z tej samej serii. Konsystencja pokrycia nie może ulec pogorszeniu w przypadku układania na stosie wielu jednostek. Łączne pokrycie pionowe wielu jednostek, po ułożeniu w stos, powinno być regulowane od pokrycia w układzie prostoliniowym (obszar pokrycia określony wysokością układu) do wygiętego układu, przy czym łączny kąt pokrycia można regulować w odstępach co 1 stopień.
Obudowa głośnika powinna być wykonana ze sklejki i wykończona czarną powłoką uretanową. Głośnik jest zgodny z normą IEC IPX4 dotyczącą odporności na pył i wodę, a zakres jego temperatury roboczej to -10&deg;C – +50&deg;C. Kratka głośnikowa powinna być wykonana z pojedynczo dziurkowanej płyty ze stali nierdzewnej i wykończona czarną farbą. Wymiary (szer. x wys. x głęb.) wynoszą 526,6 x 293 x 296 mm (20,73 x 11,54 x 11,65), a waga 17 kg (37,48 funtów). Obudowa głośnika powinna być wyposażona w gwintowane płyty stalowe M8 w celu bezpiecznego zamocowania opcjonalnych wsporników akcesoriów.
Głośnik powinien należeć do modelu TOA SR-C8LWP.
Rama olinowania powinna należeć do modelu TOA SR-RF8WP.