Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C8L

Line-Array Lautsprecherelement in trapezförmigem Bassreflexgehäuse (5 Grad) mit Befestigungselementen (Rigging-Elemente) für die Montage einer Lautsprecherampel (Cluster). Winkel zwischen den Line-Array Lautsprecherelementen in 1-Grad-Schritten im Bereich vom 0 bis 5 Grad mit den Befestigungselementen einstellbar.Ausgestattet mit einem 20-cm (8“) Tieftöner und 2 Mittel-Hochtontreibern mit Neodyniummagneten auf Linienstrahlerhorn in „Sync Drive“ Technologie, die eine phasengleiche Abstrahlung seines gesamten Frequenzspektrums über die gesamte Hornoberfläche sicherstellt. Wahlweiser Betrieb mit integrierter passiver Frequenzweiche oder Ansteuerung der Mittel-Hochtöner und Tieftöner über separate Leistungsverstärker (bi-amping) für höchste Klangtreue möglich.Im Verbund mit mehreren Line-Array Lautsprecherelementen echte Linienstrahler-Eigenschaften, welche gegenüber herkömmlichen Lautsprechern (Punktstrahler) bei zunehmender Entfernung einen deutlich geringeren Schalldruckabfall bewirken, sowie einen genau definierten Abstrahlbereich beschallen und dadurch ideal in akustisch schwieriger Umgebung einsetzbar sind.Anschluss für den Betrieb mit interner passiver oder externer aktiver Frequenzweiche über zwei 4-polige Speakonbuchsen und 4-polige Schraubklemmleiste.
  Übertragungsbereich: 65 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel: 110&deg; (hor.), 5&deg; (vert.)
Belastbarkeit mit Weiche: 360 W
Belastbarkeit Tieftöner: 360 W
 Belastbarkeit Mittel-Hochtöner: 180 W
Nennschalldruck mit Weiche: 98 dB (1W, 1m)
Nennschalldruck Tieftöner: 95 dB (1W, 1m), Mittel-Hochtöner: 110 dB (1W, 1m)
Impedanz: 16 Ohm (beide Betriebsarten)
Abmessungen (B x H x T): 527 x 293 x 296 mm
Gewicht: 17 kg (mit Befestigungselem.)
Farbe: schwarz  
  Fabrikat: TOA
Typ: SR-C8L