Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C8L

Urządzenie będzie dwudrożnym modułem głośnikowym systemu wyrównanego liniowo. Komponentem niskotonowym będzie 8-calowy woofer neodymowy.  Sekcja wysokotonowa składać się będzie z pary driverów ciśnieniowych wyposażonych w cewki głosowe o średnicy 1-cala. Drivery zamontowane będą we wspólnym 16-ścieżkowym falowodzie, który pozwoli zapewnić płaskie czoło fali akustycznej emitowanej w zakresie wysokich częstotliwości. Zestaw wyposażony będzie w wejścia audio w formie terminala skręcanego oraz przyłączy Speakon NL4 połączone równolegle. 
 Zestaw spełniać będzie poniższe specyfikacje: moc znamionowa sekcji niskotonowej 360W; moc znamionowa sekcji wysokotonowej 180W; Pasmo przenoszenia (-10dB z rekomendowanymi nastawami korektora) w zakresie od 65Hz do 20kHz; Efektywność (@1W/1m) sekcji niskotonowej 95 dB SPL (w pasmie 100Hz - 1kHz), efektywność sekcji wysokotonowej 110dB SPL (w pasmie od 1kHz do 5kHz); Impedancja znamionowa - sekcja niskotonowa 8Ohm, sekcja wysokotnowa 16Ohm. Zestaw skonstruowany będzie w sposób umożliwiający budowę grona głośnikowego. Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej wynosić będzie 110 stopni. Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej wynosić będzie 5 stopni, będzie on mógł być poszerzany poprzez dołączanie kolejnych zestawów (budowę grona głośnikowego). Będzie istniała możliwość regulacji kąta nachylenia poszczególnych modułów grona z krokiem 1 stopnia. Obudowa zestawu wykonana będzie ze sklejki malowanej czarną ueratanową farbą. Maskownica zestawu wykonana będzie z pojedynczego kawałka blachy malowanego farbą karylową. W ścianach bozcnych zestawu umieszczone zostaną szyny oraz gwinty śrub M10 służących do połączenia zestawu z kolejnymi zestawami głośnikowymi w gronie.