Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C8L

Динамик должен быть двухполосным компонентным модулем, предназначенным для использования в модульной системе линейного массива. Низкочастотная секция должна состоять из одного 20 см (8 дюймов) неодимового сабвуфера. Высокочастотная секция должна состоять из двух динамиков сжатия, каждый из которых имеет 25 мм(1 дюйм) неодимовый динамик. Высокочастотный волновод должен состоять из двух секций горловины, питающих одно общее устье, причем каждая секция горловины включает в себя 8 путей одинаковой длины от горловины динамика до устья волновода, чтобы эффективно получать изофазный выход для максимальной эффективности работы в системе линейного массива. Входные разъемы громкоговорителей должны включать винтовые клеммные соединения для НЧ и ВЧ входов и два гнезда типа Neutrik NL4, подключенные параллельно для сквозного подключения к дополнительным громкоговорителям.
Громкоговоритель должен соответствовать следующим критериям производительности: Шумовая мощность в режиме двойного усиления: Низкочастотный вход: 360 Вт непрерывной программы; Высокочастотный вход: 180 Вт непрерывной программы. Шумовая мощность в режиме одинарного усиления: 360 Вт
непрерывной программы. Частотная характеристика (на 10 дБ ниже номинальной чувствительности к давлению, с рекомендуемым разделительным фильтром и выравниванием): 65 Гц–20 кГц. Чувствительность (1 Вт на 1 м) в режиме двойного усиления: Низкая частота: 95 дБ; Высокая частота: 110 дБ.
Чувствительность (1 Вт на 1 м) в режиме одинарного усиления: 98 дБ. Номинальный импеданс в режиме двойного усиления: Низкая частота: 16 Ом номинально; Высокая частота: 16 Ом номинально. Номинальный импеданс в режиме одинарного усиления: 16 Ом номинально.
Горизонтальное и вертикальное покрытие громкоговорителя должно быть адаптировано для использования в линейном массиве, состоящем из нескольких блоков из одной серии, расположенных один над другим, так что каждая секция полосы пропускания образует вертикальную линию. Горизонтальное покрытие должно составлять номинально 110 градусов. Вертикальное покрытие должно быть SR-C8L: 5 градусов номинально. Расширение области вертикального покрытия должно быть возможно путем укладки нескольких блоков из одной серии. Согласованность покрытия не должна деградировать при укладывании нескольких блоков. Объединенное вертикальное покрытие нескольких блоков при укладке должно регулироваться от прямого линейного массива (зона покрытия, определяемая высотой массива) до криволинейного массива с комбинированным углом покрытия, регулируемым в 1 градус увеличения.
Корпус громкоговорителя должен быть изготовлен из фанеры и обработан черной уретановой краской. Решетка громкоговорителя должна быть изготовлена из одной перфорированной пластины из стали и обработана черной краской. Размеры должны составлять (Ш × В × Г): 526,6 × 293 × 296 мм (20,73 × 11,54 × 11,65 дюймов), а вес должен быть 17 кг (37,48 фунтов). Корпус громкоговорителя должен быть оснащен резьбовыми стальными пластинами M8 для надежного крепления дополнительных вспомогательных кронштейнов.
Модель громкоговорителя - TOA SR-C8L.
Модель кронштейна кластера - TOA SR-CL8.
Модель монтажной рамы - TOA SR-RF8.
Модель соединительного кронштейна наклона - TOA SR-TP8.