Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C8SWP

Le haut-parleur sera un module à composant à deux voies conçu pour un usage dans un système Line Array modulable. La section basse fréquence sera un woofer en néodyme de 20 cm. La section haute fréquence consistera en deux moteurs de compression possédant chacun un moteur en néodyme de 25 mm. Le guide d’ondes haute fréquence consistera en deux sections de gorge alimentant une bouche partagée, chaque section de gorge intégrant 8 chemins de longueur égale entre la gorge du moteur et la bouche du guide d’ondes afin d’obtenir une sortie isophase efficace pour des performances optimales dans un système Line Array. Le haut-parleur inclura un câble de connexion d’entrée intégral, diamètre externe de 8,6 mm, 4 conducteurs, longueur 3 m.
Le haut-parleur remplira les critères de performance suivants. Tenue en puissance en mode bi-amplification : entrée basse fréquence : 360 W programme continu ; entrée haute fréquence : 180 W programme continu. Tenue en puissance en mode d’amplification simple : 360 W programme continu. Réponse en fréquence (10 dB sous la sensibilité à la pression nominale, avec le recouvrement et l’égalisation recommandés) : 65 Hz à 20 kHz. Sensibilité (1 W à 1 m) en mode bi-amplification : basse fréquence : 95 dB ; haute fréquence : 110 dB. Sensibilité (1 W à 1 m) en mode d’amplification simple : 98 dB. Impédance nominale en mode bi-amplification : basse fréquence : 16 ohms nominale ; haute fréquence : 16 ohms nominale. Impédance nominale en mode d’amplification simple : 16 ohms nominale.
La couverture horizontale et verticale du haut-parleur doit être adaptée à une utilisation dans un système Line Array comptant plusieurs unités d’une même série, disposées les unes au-dessus des autres de manière à ce que chaque section de bande passante forme une ligne verticale. La couverture horizontale sera de 110 degrés nominale. La couverture verticale sera de 15 degrés nominale. L’extension de la zone de couverture verticale sera possible en empilant plusieurs unités d’une même série. L’uniformité de la couverture ne sera pas affectée si plusieurs unités sont empilées. La couverture verticale cumulée de plusieurs unités empilées sera ajustable depuis celle d’un Line Array droit (zone de couverture définie par la hauteur de l’ensemble) jusqu’à un ensemble incurvé, l’angle de la couverture cumulée étant ajustable par incrément de 1 degré.
L’enceinte du haut-parleur sera en contreplaqué recouvert de peinture uréthane noire. Le haut-parleur sera conforme à la norme CEI IPX4 relative à la résistance à la poussière et à l’eau et fonctionnera dans une plage de températures allant de -10 &deg;C à +50 &deg;C. La grille du haut-parleur consistera en une plaque en acier inoxydable perforée et finie à l’aide d’une peinture noire. Les dimensions (L x H x P) seront de 526,6 mm x 293 mm x 294 mm et le poids sera de 16 kg. L’enceinte du haut-parleur sera équipée de plaques en acier fileté M8 pour fixer fermement les supports d’accessoire en option.
Le haut-parleur sera un modèle TOA SR-C8SWP.
Le cadre de montage sera un modèle TOA SR-RF8WP.