Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C8SWP

Динамик представляет собой двухполосный компонентный модуль, предназначенный для использования в модульной линейной системе. Низкочастотная секция должна состоять из одного 8-дюймового (20 см) неодимового НЧ-динамика. Высокочастотная секция должна состоять из двух компрессионных динамиков, каждый из которых имеет неодимовый 1 (25 мм) дюймовый динамик. Высокочастотный волновод должен состоять из двух секций горла, питающих один общий рот, причем каждая секция горла должна включать 8 путей равной длины от горла водителя до устья волновода для получения эффективного изофазного выхода для максимальной эффективности работы в системе линейной сети. Динамик должен иметь встроенный входной соединительный кабель, наружный диаметр 8,6 мм (0,34), 4-проводниковый, длина 3 м (9,84).
Выступающий должен отвечать следующим критериям. Управление питанием в режиме биампа: Низкочастотный вход: Непрерывная программа 360 Вт; высокочастотный вход: 180 Вт непрерывная программа. Управление питанием в режиме одиночного усилителя: Непрерывная программа мощностью 360 Вт. Частотная характеристика (на 10 дБ ниже номинальной чувствительности к давлению, с рекомендуемым кроссовером и выравниванием): 65 Гц до 20 кГц. Чувствительность (1 Вт на 1 м) в режиме двойного усиления: Низкая частота: 95 дБ; высокая частота: 110 дБ. Чувствительность (1 Вт на 1 м) в режиме одиночного усиления: 98 дБ. Номинальное сопротивление в режиме би-ампа: Низкая Частота: 16 Ом номинальная; высокая Частота: 16 Ом номинальная. Номинальное сопротивление в режиме одиночного усилителя: 16 Ом номинально.
Горизонтальное и вертикальное покрытие громкоговорителя должно быть приспособлено для использования в линейной системе, состоящей из нескольких блоков одной серии, расположенных друг над другом таким образом, чтобы каждая секция полосы пропускания представляла собой вертикальную линию. Горизонтальное покрытие должно быть 110 градусов номинальным. Покрытие по горизонтали должно быть номинальным на 15 градусов. Расширение вертикальной зоны покрытия должно быть возможно путем укладки нескольких блоков одной и той же серии. Последовательность покрытия не должна ухудшаться при складировании нескольких блоков друг с другом. Комбинированное вертикальное покрытие нескольких блоков в сложенном виде регулируется от прямого линейного покрытия (зона покрытия, определяемая высотой массива) до криволинейного с шагом в 1 градус, при этом комбинированный угол покрытия регулируется.
Корпус динамика должен быть изготовлен из фанеры и покрыт черным уретановым покрытием. Громкоговоритель должен соответствовать стандарту IEC IPX4 по защите от пыли и воды и работать в температурном диапазоне от -10&deg;C до +50&deg;C (14&deg;F до 122&deg;F). Решетка динамика должна быть изготовлена из одной перфорированной пластины из нержавеющей стали и окрашена в черный цвет. Размеры (Ш x Н x Г) должны составлять 526,6 x 293 x 294 мм (20,73 x 11,54 x 11,57), а вес – 16 кг (35,27 фунта). Корпус динамика должен быть оснащен стальными пластинами с резьбой М8 для надежного крепления дополнительных кронштейнов.
Модель громкоговорителя – TOA SR-C8SWP.
Монтажная рама должна быть модели TOA SR-RF8WP.