Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C8S

Module deux voies conçu pour une utilisation dans un système modulaire Line Array. Section basses fréquences composée d’un boomer néodyme de 8 (20 cm). Section hautes fréquences combinant deux moteurs de compression, chacun doté d’un moteur néodyme 1 (25 mm). Le waveguide haute fréquence consistera en deux sections de gorge alimentant une seule bouche partagée, chaque section de gorge intégrant 8 chemins de même longueur de la gorge du moteur à la bouche du waveguide pour obtenir une sortie isophase effective pour un fonctionnement efficace au maximum dans un système Line Array. Présence de borne à vis pour des entrées BF et HF et de deux prises Neutrik NL4, câblées en parallèle pour transfert vers des haut-parleurs supplémentaires.
Le haut-parleur répondra aux critères de performance suivants : Puissance admissible en mode bi-amplification : Entrée basse fréquence : 360 W en programme continu ; entrée hautes fréquences : 180 W, programme continu. Puissance admissible en mode mono-amplification : 360 W, programme continu. Réponse en fréquence (10 dB en dessous de la sensibilité à la pression nominale, avec crossover et égalisation recommandés) : de 65 Hz à 20 kHz. Sensibilité (1 W à 1 m) en mode bi-amplification : Basse fréquence : 95 dB, hautes fréquences : 110 dB. Sensibilité (1 W à 1 m) en mode mono-amplification : 98 dB. Impédance nominale en mode bi-amplification : Basse fréquence : 16 ohms nominal ; Haute fréquence : 16 ohms nominal. Impédance nominale en mode mono-amplification : 16 ohms nominal.
La couverture horizontale et verticale du haut-parleur sera ajustée pour une utilisation dans un système Line Array consistant en de multiples unités de la même série arrangées les unes sur les autres, de telle façon à ce que chaque section de bande passante forme une ligne verticale. La couverture horizontale nominale sera de 110 degrés. Couverture verticale nominale de 15°. Il sera possible d’étendre la zone de couverture verticale en empilant plusieurs unités de la même série. La régularité de couverture ne sera pas dégradée lorsque plusieurs unités sont empilées. La couverture verticale combinée de plusieurs unités empilées pourra être ajustée pour passer d’un système Line Array droit (zone de couverture définie par la hauteur de l’array) à un array incurvé, avec l’angle de couverture combiné ajustable par paliers de 1°.
Enceinte du haut-parleur en contreplaqué, finition avec une peinture uréthane noire. Grille du haut-parleur d’une seule tôle d’acier perforée, finition avec une peinture acrylique noire. Dimensions (l × h × p) : 526,6 × 293 × 294 mm (20,73 x 11,54 × 11,57) ; poids de l’unité SR-C8S : 16 kg (35,27 lbs.). L’enceinte du haut-parleur sera équipée de tôles d’acier fileté M8 pour la fixation sécurisée de supports accessoires en option.
Le haut-parleur sera le modèle SR-C8S TOA.
Support cluster : SR-CL8 de chez TOA.
Le châssis d’ancrage sera le modèle SR-RF8 TOA.
Support inclinable : SR-TP8 de chez TOA.