Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-C8S

SR-C8S to 2-drożny element systemu wyrównanego liniowo przeznaczony do reprodukcji tonów średnich i wysokich. Dzięki odpowiedniej budowie zapewnia on wysoką zrozumiałość reprodukowanego dźwięku oraz równomierny rozkład ciśnienia akustycznego w nagłaśnianej powierzchni. Komponent SR-C8S może być wykorzystywany w 2 trybach pracy: BI-AMP oraz z wykorzystaniem wbudowanej pasywnej zwrotnicy głośnikowej (zmiany trybu pracy dokonuje się poprzez zmianę połączenia wewnątrz obudowy zestawu głośnikowego).