Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-EP4WP

Placa de montaje resistente a la intemperie para la conexión vertical de elementos de altavoces de arreglo lineal SR S4LWP y SR S4SWP. Incluye 16 tornillos M5 a juego de acero inoxidable.