Product program / Loudspeaker / Box

SR-F05

Hochleistungs-2-Wege-Lautsprecher in äußerst kompaktem trapezförmigem Bassreflexgehäuse, bestückt mit einem 25-cm (10“) -Tieftöner und einem Hochton-Druckkammertreiber mit Titanmembran auf einem CD-Horn, integrierte Frequenzweiche, Gehäuse aus mehrfach geleimtem Sperrholz mit Fiberglas-verstärktem Kunststoffüberzug, Anschluss über zwei 4-polige Speakonbuchsen und Schraubklemme
  Übertragungsbereich: 60 - 18.000 Hz, 90 - 15.000 Hz (±3 dB)
Belastbarkeit: 450 W (1500W Spitze)
Impedanz: 8 Ohm
Nennschalldruck 1W, 1m: 99 dB SPL
Abstrahlcharakteristik: 90&deg; (hor.) x 40&deg; (vert.)
Maße (B x H x T): 316 x 445 x 242 mm
Gewicht: ca. 17 kg
  Fabrikat: TOA
Typ: SR-F05