Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-H2L

El altavoz[de largo alcance] deberá tener un diseño de perfil delgado (84 mm de ancho). El altavoz consistirá en nueve transductores de 7 cm (2,8") de radiación directa tipo cono dispuestos en una línea vertical y alojados en un gabinete con puerto. El altavoz debe tener un conector de entrada extraíble.
Su exclusiva estructura de rejilla frontal de apertura mejorará la respuesta de frecuencia horizontal frente a la anchura del haz para lograr una dispersión horizontal más enfocada. La cobertura horizontal será de 90 grados. La cobertura vertical será de 0 grados. La ampliación de la altura de la sección de la botella que define el área de cobertura será posible apilando este modelo con un modelo más largo.
El orador deberá cumplir los siguientes criterios de rendimiento. Manejo de potencia: Programa continuo de 180 W. Respuesta de frecuencia (10 dB por debajo de la sensibilidad nominal, con ecualización recomendada): 80 Hz a 18 kHz. Sensibilidad (1 W, equivalente a 1 m, medido a 4 m): 92 dB. Impedancia: 8 ohmios nominales. Cuando se instala el transformador opcional de adaptación de línea modelo MT-S0301, las tomas de potencia disponibles serán: para aplicaciones de línea de 100 V:10 y 30 W (330 y 1k ohmios respectivamente); para aplicaciones de línea de 70 V: 5, 15 y 30 W (170, 330 y 1k ohmios respectivamente).
La caja del altavoz debe estar hecha de tablero de fibra de densidad media y terminada con pintura de uretano blanco. La rejilla del altavoz debe estar hecha de una sola placa de acero perforada y terminada con pintura acrílica blanca. Las dimensiones (An x Al x Pr) deben ser 84 x 668,4 x 115 mm (3,31" x 26,31" x 4,53") y el peso debe ser de 4,4 kg (9,7lb). Los tornillos de montaje deberán estar equipados en la parte posterior del producto para evitar que los tornillos sean prominentes. Los soportes disponibles para el montaje volante, en la pared, en el techo y en el soporte serán de acero.

El altavoz será el modelo TOA SR-H2L.
El transformador de correspondencia será el modelo TOA MT-S0301.
La placa de extensión deberá ser del modelo TOA SR-EP3.
El soporte de vuelo será el modelo TOA SR-FB3.
El soporte de pared basculante será el modelo TOA SR-TB3.
El soporte de montaje en pared será el modelo TOA SR-WB3.
El adaptador del soporte debe ser TOA modelo SR-SA3.