Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-H2L

Urządzenie będzie kompaktową kolumną liniową zbudowaną na bazie 9 głośników stożkowych o średnicy 7cm. Urządzenie wyposażone będzie w konektor w formie wypinanej kostki. 
 Zestaw skonstruowany będzie w sposób zapewniający kąt promieniowania 90 stopni w płaszczyźnie poziomej oraz 0 stopni w płaszczyźnie pionowej. Konstrukcja obudowy będzie umożliwiała budowę grona składającego się z większej liczby połączonych ze sobą kolumn. 
 Zestaw głośnikowy spełniać będzie poniższe kryteria: moc znamionowa 180W (progam ciągły); pasmo przenoszenia: 80 Hz - 18 kHz; efektywność 92 dB SPL (1W/1m); impedancja znamionowa 8 Ohm. Urządzenie będzie posiadało możliwość zamontowania dedykowanego transformatora i zasilania go w technice wysokonapięciowej 100V. Transtormator będzie udostępniał odczepy: 30W, 10W (100V), 30W, 15W, 5W (70V). 
 Obudowa zestawu wykonana będzie z płyty pilśniowej pokrytej białą farbą uretanową. Maskownica wykonana będzie z pojedynczego kawałka perforowanej blachy pokrytej białą akrylową farbą.