Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-H2S

Colonne [courte portée] fine et discrète (84 mm de largeur). Haut-parleur comprenant neuf moteurs 7 cm (2,8) de type conique à rayonnement direct disposés à la verticale dans une enceinte bass-reflex. Le haut-parleur aura un connecteur d’entrée amovible.
Grille de façade présentant une structure perforée unique en son genre privilégiant la fréquence horizontale à la réponse en ouverture du faisceau et offrant ainsi une dispersion horizontale plus ciblée. Couverture horizontale : 90°. Couverture verticale : 20°. Le haut-parleur répondra aux critères de performance suivants : Puissance admissible : 180 W, programme continu. Réponse en fréquence (10 dB en dessous de la sensibilité nominale, avec égalisation recommandée) : de 90 Hz à 17 kHz. Sensibilité (1 W, équivalent 1 m, mesurée à 4 m) : 90 dB. Impédance : 8 ohms nominal. Réglages de puissance disponibles en cas d’utilisation du transformateur MT-S0301 adapté à la gamme, disponible en option : pour les lignes 100 V : 10 et 30 W (resp. 330 ohms et 1kohms) ; pour les lignes 70 V : 5, 15 et 30 W (respectivement 170, 330 et 1 kohms). Enceinte haut-parleur en MDF, finition peinture uréthane blanche. Grille de haut-parleur fabriquée dans une seule tôle d’acier perforée, finition peinture acrylique blanche. Dimensions (L x H x P) : 84 x 663,4 x 115 mm (3,31 x 26,12 x 4,53) pour un poids de 4,2 kg (9,26 lbs.). Vis de montage à l’arrière du produit pour éviter qu’elles ne soient saillantes. Les supports disponibles pour l’installation suspendue ou le montage au mur, au plafond et sur pied sont en acier.
Le haut-parleur sera le modèle SR-H2S TOA.
Transformateur adapté à la gamme : MT-S0301 de chez TOA.
Support suspendu : SR-FB3 de chez TOA.
Support d’inclinaison : SR-TB3 de chez TOA.
Support de fixation murale : SR-WB3 de chez TOA.
Adaptateur pied : SR-SA3 de chez TOA.