Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-H2S

Громкоговоритель [короткий ход] должен иметь тонкопрофильный дизайн (ширина 84 мм). Громкоговоритель должен состоять из девяти прямоизлучающих 7 см (2,8 дюйма) динамиков конусного типа, расположенных по вертикальной линии и помещенные в корпус с отверстиями. Громкоговоритель должен иметь съемный входной разъем.
Его уникальная структура передней решетки апертуры должна увеличивать горизонтальную частоту по отношению к ширине луча для более сфокусированной горизонтальной дисперсии. Горизонтальное покрытие должно составлять 90 градусов. Вертикальное покрытие должно составлять 20 градусов. Громкоговоритель должен соответствовать следующим критериям производительности: Шумовая мощность: 180 Вт непрерывной программы. Частотная характеристика (на 10 дБ ниже номинальной чувствительности, с рекомендуемым выравниванием): от 90 Гц до 17 кГц. Чувствительность (1 Вт, 1 м эквивалент, измеренная на расстоянии 4 м): 90 дБ. Импеданс: 8 Ом номинально. При установке дополнительной модели MT-S0301, соответствующей линии преобразователя, доступными отводами питания должны быть 10 и 30 Вт (330 и 1 кОм соответственно) при использовании на 100 В линии, при использовании на 70 В линии должны быть 5, 15 и 30 Вт (170, 330 и 1 кОм соответственно). Корпус громкоговорителя должен быть изготовлен из фибролита средней плотности и обработан белой уретановой краской. Решетка громкоговорителя должна быть изготовлена из одной перфорированной пластины из стали и обработана белой акриловой краской. Размеры (Ш x В x Г) должны составлять 84 x 663,4 x 115 мм (3,31 x 26,12 x 4,53 дюйма), а вес должен составлять 4,2 кг (9,26 фунтов). Крепежные винты должны быть установлены на задней стороне изделия, чтобы винты не были заметны. Доступные кронштейны для подвесного, настенного, потолочного монтажа, а также подставка для монтажа должны быть изготовлены из стали.
Модель громкоговорителя - TOA SR-H2S.
Соответствующим преобразователем должна быть модель TOA MT-S0301.
Модель кронштейна для подвесного монтажа - TOA SR-FB3.
Модель кронштейна для наклонного монтажа на стену - TOA SR-TB3.
Модель кронштейна для настенного монтажа - TOA SR-WB3.
Модель держателя стойки - TOA SR-SA3.