Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-H3L

Głośnik [dalekiego pola] jest bardzo smukły (84 mm szerokości). Głośnik składa się z 16 2,8 calowych przetworników ustawionych w linii pionowej. Urządzenia posiada gniazdo konektora głośników.
Unikalna konstrukcja głośnika pozwala uzyskać bardzo precyzyjną wiązkę dźwięku. Kąt pokrycia w poziomie wynosi 90 stopni. Kąt pokrycia w pionie wynosi zero stopni. Głośniki można ze sobą łączyć w pionie co pozwala na precyzyjne określenie obszaru oddziaływania.  Głośnik posiada następujące parametry. Moc: 360 W program ciągły. Zakres częstotliwośći (10 dB  poniże czułości znamionowej, z rekomndowaną equalizacją): 110 Hz do 18 kHz. Czułośc (1 W, 1 m, zmierzone na 8 m): 95 dB. Impedancja: 8 ohms. Jeżeli zainstlujemy opcjonalny transformator MT-S0301 to uzyskamy możliwość następujących odczepów: dla lini 100 V 10W i 30 W (330 i 1k ohm) ; dla lini 70 V odczepy: 5, 15 i 30 W (170, 330  1k ohms). Głośnik wykonany jest z wysokiej jakości wodoodpornego mdfu, poktytego odporną na wilgoć farbą. Gril głośnika wykonany jest jednego kawałka nierdzewnej blachy pokrytej farbą akrylową. Wymiary (W x H x D)  84 x 1186.4 x 115 mm (3.31 x 46.71 x 4.53) waga 7.6 kg (16.75 lbs.). Śruby montażowe są dołączone do zestawu głośnikowego. W opcjach dostępne są uchwyty do montaży podwieszanego, naściennego, sufitowego.
Głośnik TOA model SR-H3.
Transformator MT-S0301.
Łącznik głośników SR-EP3.
Uchwyt SR-FB3.
Uchwyt ściennyTOA model SR-TB3.
Uchwyt ścienny TOA model SR-WB3.
Stojak TOA model SR-SA3.