Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-H3S

Äußerst schlanker gebogener Line Array Lautsprecher für wirkliche Line Array Lautsprecherkonstruktionen (Linienschallquelle). Geringe Schalldruckabnahme mit der Entfernung (3 dB/ Entfernungsverdopplung), damit gleichmäßigere Schalldruckverteilung als bei konventionellen Lautsprechern.   Starke Ausrichtung der Abstrahlung nach vorn und seitlich mit definiertem geringen vertikalen Abstrahlwinkel zur Beschallung in akustisch schwieriger Umgebung. Ausführung der Biegung für verbesserte vertikale Abstrahlung nach dem Hyper-Clothoid Konzept. Erweiterte und homogene horizontale Abstrahlung über einen weiten Frequenzbereich durch spezielle Schallwellenführung.   Ausgerüstet mit 16 vertikal angeordneten 7 cm Breitbandlautsprechern. 4-poliger Schraubklemmenanschluss. Optional passender 100-Volt Übertrager einbaubar. Vielfältiges optionales Zubehör für fliegende sowie Wand- und Stativmontage.
  Übertragungsbereich: 90 - 17.000 Hz (-10 dB)
Belastbarkeit: 360 W
Impedanz: 8 Ohm
Nennschalldruck 1W, 1m: 92 dB SPL
Abstrahlcharakteristik: 90&deg; (hor.) x 20&deg; (vert.)
Ausführung: MDF, weiß lackiert
Maße (B x H x T): 84 x 1177,2 x 157 mm
Gewicht: 7,9 kg
  Fabrikat: TOA
Typ: SR-H3S