Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-H3S

El altavoz[de corto alcance] tendrá un diseño de perfil delgado (84 mm de ancho) y consistirá en 16 transductores de tipo cono de radiación directa de 7 cm (2,8") dispuestos en una línea vertical y alojados en un gabinete con puerto. El altavoz debe tener un conector de entrada extraíble.
Su exclusiva estructura de rejilla frontal de apertura mejorará la respuesta de frecuencia horizontal frente a la anchura del haz para lograr una dispersión horizontal más enfocada. La cobertura horizontal será de 90 grados. La cobertura vertical será de 20 grados.
El orador deberá cumplir los siguientes criterios de rendimiento. Manejo de potencia: Programa continuo de 360 W. Respuesta de frecuencia (10 dB por debajo de la sensibilidad nominal, con ecualización recomendada): 90 Hz a 17 kHz. Sensibilidad (1 W, equivalente a 1 m, medido a 8 m): 92 dB. Impedancia: 8 ohmios nominales. Cuando se instala el transformador opcional de adaptación de línea modelo MT-S0301, las tomas de potencia disponibles serán: para aplicaciones de línea de 100 V:10 y 30 W (330 y 1k ohmios respectivamente); para aplicaciones de línea de 70 V: 5, 15 y 30 W (170, 330 y 1k ohmios respectivamente).
La caja del altavoz debe estar hecha de tablero de fibra de densidad media y terminada con pintura de uretano blanco. La rejilla del altavoz debe estar hecha de una sola placa de acero perforada y terminada con pintura acrílica blanca. Las dimensiones (An x Al x Pr) deben ser 84 x 1177,2 x 157 mm (3,31" x 46,35" x 6,18") y el peso debe ser 7,9 kg (17,42 lbs.). Los tornillos de montaje deberán estar equipados en la parte posterior del producto para evitar que los tornillos sean prominentes. Los soportes disponibles para el montaje volante, en la pared, en el techo y en el soporte serán de acero.

El altavoz debe ser TOA modelo SR-H3S.
El transformador de correspondencia será el modelo TOA MT-S0301.
El soporte de vuelo será el modelo TOA SR-FB3.
El soporte de pared basculante será el modelo TOA SR-TB3.
El soporte de montaje en pared será el modelo TOA SR-WB3.
El adaptador del soporte debe ser TOA modelo SR-SA3.