Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4LEB-Q

Elemento de altavoz compacto de arreglo lineal para construcciones de altavoces de arreglo lineal (fuente de sonido lineal) en diseño resistente a la intemperie. Fuerte orientación de la radiación hacia delante y hacia los lados con un ángulo de radiación vertical bajo para el sonido en entornos acústicamente difíciles. Pequeña disminución de la presión sonora por distancia (3 dB / duplicación de la distancia), por lo que la distribución de la presión sonora es más uniforme que en los altavoces convencionales. Equipado con 8 woofers de 10 cm x 10 cm y 24 tweeters. Cruzamiento interno, pero también controlado por dos amplificadores con cruzamiento activo (bi-amplificador) posible. Conexión mediante cable de 4 hilos con una longitud de 3 metros. Opcionalmente se puede instalar un transformador de 100 voltios. Varios accesorios opcionales para el vuelo, la pared y el montaje de trípode.Rango de frecuencia: 70 - 20.000 Hz (-10 dB) Potencia nominal: Impedancia de 600 W: 8 Ohm SPL 1W, 1m: 94 dB Ángulo de dispersión: 90 ° (hor.) X 0 ° (vert.) Termina: MDF, pintado de blanco Dimensiones (An x Al x Pr): 160 x 895 x 255 mm Peso: 16 kg Nivel de protección IPx4 Tipo (EN 54-24): Una marca: Tipo TOA: SR-S4LWPEB-Q Número de certificado: 1488 / CPR / 0570 / W Identificador organismo notificado: 1488