Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4LEB-Q

Elément de haut-parleur compact à ligne droite pour les constructions de haut-parleurs linéaires (source sonore linéaire) dans un design résistant aux intempéries. Forte orientation du rayonnement vers l'avant et latéralement avec un faible angle de rayonnement vertical pour le son dans un environnement acoustiquement difficile. La réduction de la pression acoustique est faible (distance de 3 dB / distance doublée), ce qui permet une répartition plus homogène de la pression acoustique par rapport aux haut-parleurs conventionnels. Equipé de 8 woofers de 10 cm et de 24 tweeters. Crossover interne, mais également contrôlé par deux amplificateurs avec crossover actif (bi-ampli) possible. Connexion via un câble 4 conducteurs d'une longueur de 3 mètres. Un transformateur de 100 volts en option peut être installé. Divers accessoires optionnels pour le montage en vol, mural et sur trépied.