Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4LEB-Q

Compacte, rechte lijnarray luidsprekerelement voor echte lijnarray luidsprekerconstructies (lijngeluidsbron) in een weerbestendig ontwerp. Sterke oriëntatie van de straling naar voren en opzij met een lage verticale stralingshoek voor geluid in een akoestisch moeilijke omgeving. Kleine geluidsdrukverlaging over de afstand (3 dB / verdubbeling van de afstand), waardoor de geluidsdrukverdeling gelijkmatiger is dan bij conventionele luidsprekers. Voorzien van 8 x 10 cm woofers en 24x tweeters. Interne crossover, maar ook aangestuurd door twee versterkers met actieve crossover (bi-amp) mogelijk. Aansluiting via 4-aderige kabel met een lengte van 3 meter. Optioneel kan een 100 volt transformator worden geïnstalleerd. Diverse optionele accessoires voor vlieg-, wand- en statiefaansluitingen.Frequentiebereik: 70 - 20000 Hz (-10 dB) Nominaal vermogen: 600 W Impedantie: 8 Ohm SPL 1W, 1m: 94 dB Dispersiehoek: 90 ° (hor.) X 0 ° (vert.) Einde: MDF, wit gelakt Afmetingen (B x H x D): 160 x 895 x 255 mm Gewicht: 16 kg Beschermingsniveau IPx4 Type (EN 54-24): Een merk: TOA Type: SR-S4LWPEB-Q Certificaatnummer: 1488 / CPR / 0570 / W Identificatiecode aangemelde instantie: 1488