Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4LWP

Compacte, rechte lijnarray luidsprekerelement in kolomvorm voor echte line array luidsprekerontwerpen (geluidsbron) in weerbestendige uitvoering. Sterke uitlijning van de straling naar voren en naar de zijkanten met een lage verticale hoek voor PA-toepassingen in akoestisch moeilijke omgevingen. Lage geluidsdruk neemt af met de afstand (3 dB / verdubbeling van de afstand), dus gelijkmatige geluidsdrukverdeling dan bij conventionele luidsprekers. Uitgerust met 8-inch Woofer en 24 tweeters. Interne crossover, maar ook bediening via twee versterkers met actieve crossover (bi-amp) is eenvoudig. Aansluiting via 4-aderige kabel met een lengte van 3 meter. Optioneel kan een bijpassende 100 volt transformator worden gemonteerd. Diverse optionele accessoires voor zowel vliegende als wand- en statiefaansluitingen.
&nbsp;
Frequentiebereik: 70-20000 Hz (-10 dB)
Capaciteit: 600 W
Impedantie: 8 ohm
Nominaal SPL, 1W, 1 m: 94 dB SPL
Bundelpatroon: 90&deg; (hor.) x 0&deg; (vert.)
Einde: MDF, wit geschilderd
Afmetingen (B x H x H x D): 160 x 895 x 255 mm
Gewicht: 16 kg
Beschermingsgraad IPx4
&nbsp;
Fabrikant: TOA
Model: SR-S4LWP