Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4LWP

Kompaktowy, prosty liniowy element matrycy głośnikowej w formie kolumn dla prawdziwych liniowych matryc głośnikowych (źródło dźwięku) w wykonaniu odpornym na warunki atmosferyczne. Silne wyrównanie promieniowania do przodu i na boki z niskim kątem pionowym do zastosowań PA w trudnych akustycznie środowiskach. Niski spadek ciśnienia akustycznego wraz z odległością (3 dB / podwojenie odległości), a więc równomierny rozkład ciśnienia akustycznego w porównaniu z konwencjonalnymi głośnikami. Wyposażony w 8-calowy głośnik niskotonowy i 24 tweetery. Zwrotnica wewnętrzna, ale także sterowanie poprzez dwa wzmacniacze z aktywną zwrotnicą (bi-amp). Połączenie za pomocą 4-żyłowego kabla o długości 3 metrów. Opcjonalnie można zamontować pasujący transformator 100 V. Różnorodne opcjonalne akcesoria do latania oraz montażu na ścianie i statywie.
&nbsp;
Zakres częstotliwości: 70-20 000 Hz (-10 dB)
Pojemność: 600 W
Impedancja: 8 ohm
Nominal SPL, 1W, 1 m: 94 dB SPL
Charakterystyka kierunkowości: 90&deg; (poziom) x 0&deg; (pion)
Zakończyć: MDF, malowany na biało
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 160 x 895 x 255 mm
Waga: 16 kg
Stopień ochrony IPx4
&nbsp;
Producent: TOA
Model: SR-S4LWP