Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4LWP

Компактный элемент динамика линейного массива в виде колонки для настоящих линейных громкоговорителей (источник звука) в атмосферостойком исполнении. Сильное выравнивание излучения спереди и сбоку с малым вертикальным углом наклона для работы с усилителями мощности в акустически сложных условиях. Низкое звуковое давление уменьшается с расстоянием (3 дБ / удвоение расстояния), поэтому распределение звукового давления равномернее, чем у обычных динамиков. Оснащен 8-дюймовым НЧ-динамиком и 24 твитерами. Внутренний кроссовер, а также удобное управление через два усилителя с активным кроссовером (2-полосное усиление). Подключение через 4-жильный кабель длиной 3 метра. Дополнительно может быть установлен согласующий 100-вольтовый трансформатор. Различные опциональные аксессуары для прокладки по воздуху, а также настенное крепление и крепление на штатив.
&nbsp;
Диапазон частот: 70 - 20 000 Гц (-10 дБ)
Мощность: 600 Вт
Сопротивление: 8 Ом
Номинальный SPL, 1 Вт, 1 м: 94 дБ SPL
Направленность луча: 90&deg; (гор.) x 0&deg; (верт.)
Отделка: МДФ, окрашенный в белый цвет
Размеры (Ш x В x Г): 160 x 895 x 255 мм
Вес: 16 кг
Степень защиты IPx4
&nbsp;
Производитель: ЭКЗАМЕН
Модель: SR-S4LWP