Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4L

Kompaktes, gerades Line Array Lautsprecherelement in Säulenform für echte Line Array Lautsprecherkonstruktionen (Linienschallquelle). Starke Ausrichtung der Abstrahlung nach vorn und seitlich mit geringem vertikalen Abstrahlwinkel zur Beschallung in akustisch schwieriger Umgebung. Geringe Schalldruckabnahme mit der Entfernung (3 dB/ Entfernungsverdopplung), damit gleichmäßigere Schalldruckverteilung als bei konventionellen Lautsprechern. Ausgerüstet mit 8 10-cm Tieftonchassis und 24 Hochtönern. Interne Frequenzweiche, jedoch auch Ansteuerung durch zwei Verstärker mit aktiver Frequenzweiche (bi-amp) einfach möglich. 2 Speakon- und 4-poliger Schraubklemmen-anschluss. Optional passender 100-Volt Übertrager einbaubar. Vielfältiges optionales Zubehör für fliegende sowie Wand- und Stativmontage.
  Übertragungsbereich: 70 - 20.000 Hz (-10 dB)
Belastbarkeit: 600 W
Impedanz: 8 Ohm
Nennschalldruck 1W, 1m: 94 dB SPL
Abstrahlcharakteristik: 90&deg; (hor.) x 0&deg; (vert.)
Ausführung: MDF, weiß lackiert
Maße (B x H x T): 160 x 895 x 255 mm
Gewicht: 16 kg
  Fabrikat: TOA
Typ: SR-S4L