Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4SEB-Q

Kompaktes, gerades Line-Array-Lautsprecherelement für echte 
Line-Array-Lautsprecherkonstruktionen (Linienschallquelle) in 
wetterfester Ausführung. Starke Ausrichtung der Abstrahlung nach vorn 
und seitlich mit geringem vertikalen Abstrahlwinkel zur Beschallung in 
akustisch schwieriger Umgebung. Geringe Schalldruckabnahme mit der 
Entfernung (3 dB/ Entfernungsverdopplung), damit gleichmäßigere 
Schalldruckverteilung als bei konventionellen Lautsprechern. Ausgerüstet
 mit 8 x10-cm Tieftönern und 24x Hochtönern. Interne Frequenzweiche, 
jedoch auch Ansteuerung durch zwei Verstärker mit aktiver Frequenzweiche
 (bi-amp) möglich. Anschluss über 4-adriges Kabel mit einer Länge von 3 
Metern. Optional passender 100-Volt Übertrager einbaubar. Vielfältiges 
optionales Zubehör für fliegende sowie Wand- und Stativmontage.

Frequenzbereich: 70 - 20.000 Hz (-10 dB)
Belastbarkeit: 600 W
Impedanz: 8 Ohm
SPL 1W, 1m: 94 dB SPL
Abstrahlcharakteristik: 90&deg; (hor.) x 10&deg; (vert.)
Ausführung: MDF, weiß lackiert
Maße (B x H x T): 160 x 895 x 255 mm
Gewicht: 16 kg
Schutzgrad: IPX4
Typ (EN 54-24): A

Fabrikat: TOA
Typ: SR-S4LWPEB-Q

Zertifikatsnummer: 1488 / CPR / 0570/W
Kennnummer notifizierte Stelle: 1488