Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4SEB-Q

Elemento de altavoz compacto y curvado en forma de columna para la construcción de altavoces de arreglo lineal real (fuente de sonido en línea) en diseño resistente a la intemperie. Fuerte orientación de la radiación hacia delante y hacia los lados con un ángulo de radiación vertical bajo para el sonido en entornos acústicamente difíciles. La baja presión sonora disminuye con la distancia (3 dB / duplicación de la distancia), por lo que la distribución de la presión sonora es más uniforme que en los altavoces convencionales. Equipado con 8 woofers de 10 cm y 24 tweeters. Crossover interno, pero también controlado por dos amplificadores con crossover activo (bi-amp) fácilmente posible. Conexión mediante cable de 4 hilos con una longitud de 3 metros. Opcionalmente se puede instalar un transformador de 100 voltios. Varios accesorios opcionales para el vuelo, la pared y el montaje de trípode. Rango de frecuencia: 70 - 20.000 Hz (-10 dB) Potencia nominal: Impedancia de 600 W: 8 Ohm SPL 1W, 1m: 93 dB Ángulo de dispersión: 90 ° (hor.) X 10 ° (vert.) Termina: MDF, pintado de blanco Dimensiones (An x Al x Pr): 160 x 892 x 255 mm Peso: 16 kg Nivel de protección IPx4 Tipo (EN 54-24): Una marca: Tipo TOA: SR-S4SWPEB-Q Número de certificado: 1488 / CPR / 0570 / W Identificador organismo notificado: 1488