Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4SEB-Q

Compacte, gebogen line array luidsprekerelement in kolomvorm voor echte line array luidsprekerconstructies (LIJN-geluidsbron) in weerbestendig ontwerp. Sterke oriëntatie van de straling naar voren en opzij met een lage verticale stralingshoek voor geluid in een akoestisch moeilijke omgeving. Lage geluidsdrukverlaging met afstand (3 dB / afstandsverdubbeling), bijgevolg nog meer verdeling van de geluidsdruk ten opzichte van gewone luidsprekers. Uitgerust met 8-10 cm woofers en 24 tweeters. Interne crossover, maar ook regeling via twee versterkers met actieve crossover (bi-amp) perfect mogelijk. Aansluiting via 4-aderige kabel met een lengte van 3 meter. Optioneel kan een 100 volt transformator worden geïnstalleerd. Diverse optionele accessoires voor vlieg-, wand- en statiefaansluitingen. Frequentiebereik: 70 - 20,000 Hz (-10 dB) Nominaal vermogen: 600 W Impedantie: 8 ohm SPL 1W, 1m: 93 dB Openingshoek: 90 ° (hor.) X 10 ° (vert.) Afwerking: MDF, witgelakt Afmetingen (B x H x D): 160 x 892 x 255 mm Gewicht: 16 kg Beschermingsniveau IPx4 Type (EN 54-24): A  Merk: TOA Type: SR-S4SWPEB-Q   Certificaatnummer: 1488 / CPR / 0570 / W Identificatienummer aangemelde instantie: 1488