Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4SWP

Elemento de altavoz compacto y curvado en forma de columna para diseños de altavoces de arreglo lineal (fuente de sonido) en ejecución resistente a la intemperie. Fuerte alineación de la radiación hacia delante y hacia los lados con un ángulo vertical bajo para aplicaciones de PA en entornos acústicamente difíciles. La baja presión sonora disminuye con la distancia (3 dB / duplicación de la distancia), por lo que la distribución de la presión sonora es más uniforme que la de los altavoces convencionales. Equipado con 8 pulgadas de woofer y 24 tweeters. Cruzamiento interno, pero también control a través de dos amplificadores con cruzamiento activo (bi-amp) fácilmente. Conexión mediante cable de 4 hilos con una longitud de 3 metros. Se puede montar un transformador de 100 voltios opcional. Diversos accesorios opcionales para el vuelo, así como para el montaje en la pared y en el trípode.

Rango de frecuencia: 
Capacidad de 70-20.000 Hz (-10 dB): Impedancia de 600 W
: 8 ohm
SPL nominal, 1W, 1 m: 93 dB SPL
Diagrama de haz: 90&deg; (hor.) x 10&deg; (vert.)
Acabado: MDF, pintado de blanco
Dimensiones (An x Al x Pr): 160 x 892 x 255 mm
Peso: 16 kg
Grado de protección IPx4