Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4SWP

Élément de haut-parleur compact, aux lignes incurvées, en colonne pour créer des compositions de haut-parleurs Line Array (source sonore), en version résistante aux intempéries. Alignement fort du rayonnement vers l’avant et sur les côtés, avec un angle vertical faible pour les applications de sonorisation publique dans les environnements acoustiques difficiles. Diminution faible de la pression sonore sur la distance (3 dB/doublement de la distance), pour une distribution plus homogène de la pression sonore qu’avec des haut-parleurs conventionnels. Équipé d’un woofer de 8 et de 24 tweeters. Recouvrement interne, mais aussi contrôle aisé via deux amplificateurs à recouvrement actif (bi-amp). Connexion par câble à 4 conducteurs de 3 mètres de long. Un transformateur de 100 volts correspondant peut être installé en option. Divers accessoires en option pour une installation suspendue, murale et sur trépied.
Plage de fréquence : 70 à 20 000 Hz (-10 dB)
Capacité : 600 W
Impédance : 8 ohms
SPL nominal, 1 W, 1 m : 93 dB SPL
Directivité du faisceau : 90&deg; (hor.) x 10&deg; (vert.)
Finition : MDF, peint en blanc
Dimensions (L x H x P) : 160 x 892 x 255 mm
Poids : 16 kg
Classe de protection IPx4