Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4SWP

Compacte, gebogen line array-luidsprekerelement in kolomvorm voor echte line array-luidsprekerontwerpen (geluidsbron) in weerbestendige uitvoering. Sterke uitlijning van de straling naar voren en naar de zijkanten met een lage verticale hoek voor PA-toepassingen in akoestisch moeilijke omgevingen. Lage geluidsdruk neemt af met de afstand (3 dB / verdubbeling van de afstand), dus gelijkmatige geluidsdrukverdeling dan bij conventionele luidsprekers. Uitgerust met 8-inch Woofer en 24 tweeters. Interne crossover, maar ook bediening via twee versterkers met actieve crossover (bi-amp) is eenvoudig. Aansluiting via 4-aderige kabel met een lengte van 3 meter. Optioneel kan een bijpassende 100 volt transformator worden gemonteerd. Diverse optionele accessoires voor zowel vliegende als wand- en statiefaansluitingen.
Frequentiebereik: 70-20000 Hz (-10 dB)
Capaciteit: 600 W
Impedantie: 8 ohm
Nominaal SPL, 1W, 1 m: 93 dB SPL
Bundelpatroon: 90&deg; (hor.) x 10&deg; (vert.)
Einde: MDF, wit geschilderd
Afmetingen (B x H x H x D): 160 x 892 x 255 mm
Gewicht: 16 kg
Beschermingsgraad IPx4