Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4SWP

Компактный элемент динамика линейного массива в виде колонки для настоящих линейных громкоговорителей (источник звука) в атмосферостойком исполнении. Сильное выравнивание излучения спереди и сбоку с малым вертикальным углом наклона для PA приложений в акустически сложных условиях. Низкое звуковое давление уменьшается с расстоянием (3 дБ / удвоение расстояния), поэтому распределение звукового давления равномернее, чем у обычных динамиков. Оснащен 8-дюймовым НЧ-динамиком и 24 твитерами. Внутренний кроссовер, а также управление через два усилителя с активным кроссовером (би-ампера) легко. Подключение через 4-жильный кабель длиной 3 метра. Дополнительно может быть установлен согласующий 100-вольтовый трансформатор. Различные опциональные аксессуары для полетов, а также настенное крепление и крепление на штатив.
Частотный диапазон: 70-20 000 Гц (-10 дБ)
Мощность: 600 Вт
Импеданс: 8 Ом
Номинальный SPL, 1 Вт, 1 м: 93 дБ SPL
Направленность луча: 90&deg; (гор.) x 10&deg; (верт.)
Готово: МДФ, окрашенный в белый цвет
Размеры (Ш x В x Г): 160 x 892 x 255 мм
Вес: 16 кг
Степень защиты IPx4