Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-S4S

El altavoz[de corto alcance] debe ser de perfil delgado, de dos vías, de radiación directa, de diseño de arreglo lineal curvo clotoide, modelo SR-S4S de TOA Electronics.&nbsp;&nbsp; La sección de baja frecuencia consistirá en ocho parlantes cónicos de 10 cm de radiación directa dispuestos en línea vertical y alojados en una caja sintonizada y porticada con un perfil en forma de curva de clotoide ("J").&nbsp; La sección de alta frecuencia consistirá en 24 tweeters de cúpula balanceada de 25 mm de radiación directa dispuestos en una línea vertical.&nbsp; Los tweeters se montarán centralmente delante de los parlantes de baja frecuencia, compartiendo el mismo eje horizontal y el mismo perfil en forma de curva de clotoides.&nbsp; 

La red de división de frecuencia integral incluirá secciones de filtro de paso bajo y paso alto y estará optimizada para una respuesta de frecuencia suave dentro y fuera del eje.&nbsp; La frecuencia de corte será de 3.500 Hz.&nbsp; El funcionamiento de la biamplificación deberá ser posible cambiando las conexiones internas del panel de conectores de entrada.&nbsp; Los conectores de entrada de altavoces deben incluir dos conexiones de terminal de tornillo y dos conectores tipo NL4 de Neutrik, conectados en paralelo para el paso a altavoces adicionales.&nbsp; En el modo biamplificador, las tomas NL4 deben permitir la conexión discreta de las secciones LF y HF a través de un único enchufe NL4 con un cable de 4 conductores.&nbsp; En el modo biamplificación, el paso de la señal biamplificación deberá ser posible mediante la conexión a la hembrilla conectada en paralelo.

La cobertura horizontal y vertical del altavoz deberá ser consistente con la de un diseño de arreglo lineal curvo de clotoides. La cobertura horizontal será de 90 grados nominales por encima de 2.000 Hz.&nbsp; La cobertura vertical será de 10 grados nominales. La ampliación del área de cobertura deberá ser posible apilando uno o dos sistemas de arreglo lineal, modelo SR-S4L, sobre un sistema de arreglo lineal curvo de un solo coágulo, modelo SR-S4S.&nbsp; La consistencia de la cobertura no se degradará cuando se apilen varias unidades.

El orador deberá cumplir los siguientes criterios de rendimiento.&nbsp; Manejo de potencia (rango completo): Ruido rosa continuo de 200 vatios (24 horas continuas, 50 Hz a 20 kHz), programa continuo de 360 vatios. Manejo de potencia (modo biamplificación) Entrada de baja frecuencia: Ruido rosa continuo de 80 vatios (24 horas continuas, 50 Hz a 4 kHz), programa continuo de 150 vatios; entrada de alta frecuencia: Ruido rosa continuo de 80 vatios (24 horas continuas, 4 kHz a 20 kHz), programa continuo de 150 vatios.&nbsp; Respuesta de frecuencia (10 dB por debajo de la sensibilidad de presión nominal, con ecualización recomendada/sin ecualización recomendada):&nbsp; 70 Hz a 20 kHz / 80 Hz a 20 kHz.&nbsp; Sensibilidad a la presión (1 vatio a 1 m, 230 a 2.500 Hz): 94 dB.&nbsp; Impedancia: 8 ohmios nominales. Cuando se instala el transformador opcional de adaptación de línea modelo MT-S0601, las tomas de corriente disponibles para aplicaciones de línea de 70,7 voltios serán de 7,5, 15, 30 y 60 vatios (670, 330, 170 y 83 ohmios respectivamente).

La caja del altavoz debe estar hecha de tablero de fibra de densidad media y terminada con pintura blanca.&nbsp; La rejilla del altavoz debe estar hecha de una sola placa de acero perforada y terminada con pintura acrílica blanca. Las dimensiones (An x Al x Pr) deben ser 6,3" x 35,24" x 10,04" (160 mm x 895 mm x 255 mm) y el peso debe ser 35,3 lbs. (16kg).&nbsp; La caja del altavoz debe estar equipada con insertos roscados para la fijación de los soportes de accesorios opcionales.&nbsp; Los soportes accesorios disponibles para el montaje volante, en la pared, en el techo y en el soporte deberán ser de acero.

El altavoz debe ser TOA modelo SR-S4S.
El transformador de correspondencia será el modelo TOA MT-S0601.
La placa de extensión deberá ser del modelo TOA SR-EP4.
El soporte de vuelo será el modelo TOA SR-FB4.
El soporte de pared basculante será el modelo TOA SR-TB4.
El adaptador del soporte será el modelo TOA SR-SA4.
La almohadilla de protección debe ser del tipo TOA modelo SR-PP4.