Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-TB4WP

Kit de montage mural résistant aux intempéries pour haut-parleur Line Array fin SR-S4L ou SR-S4S à une rotation de 0&deg; à 20&deg; et une inclinaison de 0&deg; à 5&deg;. Construction solide en acier inoxydable.