Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-TB4

Zestaw montażowy do kolumn liniowych SR-S4L lub SR-S4S, zapewniający obrót w zakresie 0&deg; – 20&deg; i przechył 0&deg; – 5&deg;. Solidna konstrukcja z blachy stalowej malowanej na biało.