Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-WB3

Kit de montaje en pared resistente a la intemperie para altavoces de arreglo lineal SR-S4L o SR-S4S, hasta 0 &deg; - 20&deg; pivotes e inclinación 0&deg; 5&deg;. Sólida construcción en acero inoxidable.