Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-WB3

Weerbestendige wandmontagekit voor kleine line array luidspreker SR-S4L of SR-S4S, tot 0 &deg; - 20&deg; draaibereik en kantelbereik 0&deg; 5&deg;. Stevige constructie van roestvrij staal.