Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-WB3

Odporny na działanie czynników atmosferycznych zestaw montażowy do kolumn liniowych SR-S4L lub SR-S4S, zapewniający obrót w zakresie 0 &deg; – 20&deg; i przechył 0&deg; – 5&deg;. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej.