Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-WB4WP

Kit de montaje en pared resistente a la intemperie para uno o dos (con SR EP4WP) altavoces de arreglo lineal SR S4LWP, giratorio según el montaje horizontal a 30 &deg; a la izquierda o a la derecha, incluyendo todos los accesorios para montar el altavoz. Sólida construcción en acero inoxidable.